Šíře čar splňuje normu IPC 2152 (I=2A, Δt=30K => š. spoje > 1mm)